
5吨货梯大修服务项目采购合同

甲方：南方报业传媒基地（佛山）有限公司
乙方：

本合同根据《中华人民共和国民法典》、甲方采购文件、乙方参投文件及其它双方确认的协议，由甲方与乙方签订，经双方友好协商，就甲方购买乙方提供的5吨货梯大修改造项目，达成如下条款：
第一条 项目名称、品牌、型号、数量及价格如下：
	项目
	品牌
	数量（项）
	总价（元）

	5吨货梯大修改造
（技术要求见合同附件）
	
	1
	

	    总价
	人民币¥        元 （大写： 整），价格含增值税税率为  %。

	备注：总价包含大修改造所需运输、人工、保险、设备拆装、调试及特种设备相关报检、验收等所有费用。



 第二条  技术要求
见合同附件：5吨货梯大修技术要求
第三条 质量保证
 1.乙方承诺本合同所有设备质量保修期为   个月；
 2.保修期自本合同所有设备在甲方指定地点安装调试完毕，设备验收期届满，并签署验收文件之日起计算。
 3.甲方按照设备操作使用说明书，在正常条件下使用，由于乙方因提供的设备存在设计或制造上产生的缺陷而导致设备与部件损坏的由乙方负责无偿退换，如产生第三方鉴定费用，由乙方承担。如有关的故障和损坏是由于甲方人员操作不当造成，所有与之有关费用由甲方负责。
第四条 验收及验收标准
   1.材料及设备应满足生产厂家的产品验收标准，同时满足本合同规定的技术要求（见附件）。
      2.材料及设备在甲方安装调试完毕，投入正常生产使用后    个月，为设备验收期，验收合格后甲乙双方签署验收文件。
       3.乙方所提供材料及设备不符合合同的规定，甲方有权拒收，并要求乙方退换，乙方承担因此产生的一切费用，造成甲方损失的，还应承担相应的赔偿责任。
第五条 包装要求
乙方负责设备的包装，包装必须为坚固木箱，并有防湿、防潮、防震、防锈等措施，适合远程海运、空运、陆运及多次搬运。外包装应有尺寸、重量、起吊位置、小心轻放等标志，若因包装不当或指示不明而引起设备损坏的，乙方应承担修理、更换等责任。若因此导致甲方设施损坏、人员损伤，乙方应承担赔偿责任。乙方对外包装物品应予回收。
第六条 施工期限
签署合同后   天（日历天）内完成设备的改造安装调试工作,并使设备投入正常运行。
第七条 交货地点
佛山市南海区里水镇里北和路8号南方报业传媒基地（佛山）有限公司
第八条 运输及保险
1.乙方负责货物运输至安装地点卸车前的运输费及运输保险。在设备交付甲方交货地点之前，设备毁损、灭失的风险和责任由乙方负责，一切费用由乙方承担。
2.乙方装机试机人员人身保险由乙方负责。
第九条 安装调试
1.乙方应派专人专项负责管理甲方此次的设备的安装及调试。设备安装、调试厂家装机人员的差旅费、食宿费均由乙方自理。
2.设备运至甲方指定地点后，由乙方负责卸货、安装就位。乙方负责派遣技术人员对安装就位工作进行技术指导并负责对就位后的设备进行安装调试。
3.乙方负责拆除旧设备并搬运至指定位置。
4.如在设备安装调试过程中，乙方技术人员没按操作规程作业而造成设备损坏由乙方负全部责任，应赔偿甲方损失。
第十条 培训
乙方免费为甲方操作人员提供设备的性能结构、安装调试、操作维护、与生产材料使用有关的参数调试等相关机械、电气专业知识培训。
第十一条 售后服务要求
生产厂商向甲方承诺提供以下的售后服务：
1.保修期内如属质量问题应免费更换损坏的零部件，如甲方不能排除设备故障，生产厂商派技术人员   小时内到现场解决问题，其费用由乙方负责。
2.保修期内生产厂商免费派人每月一次现场维护检查设备。
3.生产厂商服务响应要保持：24小时 × 365天，有24小时热线服务可随时响应。
4.生产厂商广东省内设有服务机构，服务机构详细地址：   ，联系电话： 。
5.紧急维修所需零配件到场时间为：国内24小时。
6.如生产厂商不能及时提供以上售后服务的，甲方有权委托第三方提供服务，所产生的费用由乙方承担，甲方有权在质保金中直接予以扣除。
7.自设备在工厂投产之日起30个工作日，乙方需安排有相应技能的工程师在工厂现场跟踪设备运行稳定性，使设备使用要求，处理设备现场异常与设备护养工作。

第十二条 技术资料和随机备件要求
 1.乙方免费提供以下全套中文技术资料1套，并提供电子版。具体包括：
    1）操作手册；
    2）维修保养手册；
    3）零件手册；
    4）其他操作、维护和调整设备所必需的资料。
2.随机零件的种类及数量满足整套设备质保期内正常使用所需，清单列表见附件。
3.乙方提供包括但不限于基础承重强度、室温度等确保设备安装、运行状态最佳的相关数据和要求。
第十三条 付款方式、期限及结算方式
1.项目总价人民币  元（大写： ），此款包括了所有的税费及运输、保险、安装、调试验收、报检等费用。本次合同如果涉及的货物进口报关等手续，均由乙方负责办理，产生的相关费用由乙方承担。
2.项目验收合格后, 乙方开具项目总价全额增值税专用发票，甲方在十个工作日内支付项目总价款的95%，即人民币   元（大写：）
3.尚余项目总价款的5%，即人民币   元（大写：），作为质保金。待保修期结束，经甲方确认所有设备质量符合标准且乙方无任何违约行为后15个工作日内无息支付。
4．甲方的增值税开票及资金往来结算资料如下：
单位名称：南方报业传媒基地（佛山）有限公司
纳税人识别号：914406007750753584
地址：佛山市南海区和顺里和北路8号
电话：0757-85126061
开户行：中国农业银行佛山南海南宝支行
账号：44522101040007804
乙方的增值税开票及资金往来结算资料如下：
单位名称：
纳税人识别号：  
地址：
电话：
开户行：
帐号： 
第十四条 合同生效
合同自法定法定代表人/授权代表签字并盖章之日起生效。
第十五条 争议的解决
合同执行中如发生争议，双方认为应本着长期友好合作的原则，先行协商，协商不成时，任何一方都可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十六条 不可抗力
甲、乙双方不承担任何因不可抗力而造成的任何责任。一方如因不可抗力事件而不能履行其在本合同项下的义务，该方应在不可抗力事件发生后十五天内书面通知对方，而各方应尽可能利用合理方法在可能的范围内减轻损害。声称因不可抗力事件而无法履约的一方应采取适当方法减少或消除不可抗力事件的影响并在尽可能短的时间内，努力恢复履行受不可抗力事件影响的义务。
第十七条  违约责任
除本合同另有规定外，违约责任按照下列规定承担：
1.甲方未按照本合同第十三条规定支付货款的，应支付给乙方违约金，违约金每日按当期应付款的0.3‰计算。
2.乙方因自身原因未按合同交货及完成安装调试投入正常运行的，或在设备验收期内设备不能投入正常生产使用的，每延期一日支付违约金壹千元的违约金给甲方，延期超过十五日的，甲方有权解除本合同。
3. 本合同生效后，任何一方单方面解除合同或单方面不履行合同致使本合同无法继续履行的，应按合同总价款的20%支付给对方违约金。如因乙方原因导致合同解除或者乙方单方面不履行合同的，乙方还应退还甲方已向乙方支付的款项，并按合同总价款的20%支付给甲方违约金。
4.任何一方不履行合同义务，或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，应当赔偿损失。乙方违约的，乙方应赔偿甲方为纠正该等违约而采取法律行动时所支出的合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、公证费、差旅费等。甲方有权在任一笔应付乙方的款项中直接扣除乙方应付的违约金及/或赔偿金。
第十八条  合同份数
本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。
第十九条  其它
1.乙方应对本项目中所涉及产品取得合法的专利授权或代理销售权，甲方如因使用乙方提供产品或设计的产品侵犯第三方权利的，所有由此引起的法律责任由乙方自行承担，因此给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿（包括但不限于向甲方支付赔偿费、诉讼费、律师费等费用）。
2.本合同如有其它未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
3、本合同有附件一份：5吨货梯大修技术要求，是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方：南方报业传媒基地（佛山）有限公司          乙方： 
      

法定代表人：                                    法定代表人：
（或授权代表）                                   （或授权代表）

 
2026年    月    日                                   2026年    月    日

附件：
5吨货梯大修技术要求
一、大修技术要求
1、 轿厢损坏，变形严重壁板的更换。
2、 重置风扇，轿顶照明节能以及井道照明联动功能。
3、 增加轿厢报警指示与报警装置。
4、 电梯反绳轮导向轮更换铸铁进口轴承款
5、 电梯轿顶反绳轮部件的防跳装置更换工厂专用件。
6、 电梯轿厢部分拆卸。
7、 校正门机与地坎撞击位置。
8、 门角变形，损坏位置的修复与增加加强筋。
9、 轿顶与轿底导靴安装位置进行底板加固，更换4套轿厢高强度货梯铸铁形导靴。
10、电梯控制系统更换工厂货梯定制配套门机系统。
11、增加厅外延迟功能，增加轿厢语音提示功能以及超延迟声光提示功能。
12、轿厢操纵箱以及按键的换新。
13、电梯外召系统以及延迟功能的设定。
14、电梯线路的铺设以及配套的相关辅助开关与检修功能设定。
15、电梯轨道的加固抗击金属疲劳
16、电梯主机波箱清洁与校正（启动抖动问题）
17、主机闸胶的更换
整体大修改造后，质量整改部分更换部分为期18个月质保。
所有配件均为电梯制造工厂提供配件，相关配件统一提供合格证等。

	序号
	配件名称
	数量
	单位
	规格型号
	备注

	1
	控制柜
	1
	柜
	适配现用品牌
	

	2
	编码器
	1
	套
	适配现用品牌
	1024款系列

	3
	机房线路
	1
	套
	适配现用品牌
	

	4
	电梯激励器
	2
	套
	适配现用品牌
	MONAKE -2.0

	5
	松闸装置
	1
	套
	适配现用品牌
	控制柜

	6
	制动电阻箱
	1
	套
	适配现用品牌
	热形管

	7
	轿顶检修箱
	1
	套
	适配现用品牌
	配套检修功能

	8
	轿顶照明
	2
	套
	适配现用品牌
	

	9
	地坑检修箱
	1
	套
	适配现用品牌
	带呼叫功能

	10
	地坑急停
	2
	套
	适配现用品牌
	

	11
	平层感应器
	4
	套
	适配现用品牌
	

	12
	报警器
	1
	套
	适配现用品牌
	

	13
	轿厢报警器
	1
	套
	适配现用品牌
	声光

	14
	操纵箱
	1
	套
	适配现用品牌
	带延迟关门功能

	15
	外召唤
	2
	套
	适配现用品牌
	带延迟关门功能

	16
	端站开关
	6
	套
	适配现用品牌
	1370

	17
	井道电缆
	1
	箱
	适配现用品牌
	

	18
	随行电梯
	1
	箱
	适配现用品牌
	带钢芯配套监控线

	19
	分支电缆
	1
	箱
	适配现用品牌
	

	20
	配套安装件
	1
	箱
	适配现用品牌
	整体固定安装件

	21
	轿厢壁板
	2
	件
	1.5mm
	304#不锈钢

	22
	轨道支架
	7
	圈
	L60
	

	23
	铸铁轮
	6
	套
	660MM
	

	24
	门机拆装修复
	1
	工程
	
	

	25
	制动闸胶
	2
	套
	配套主机
	

	26
	铸铁导靴
	4
	套
	加强款
	

	27
	轿顶卡位
	8
	套
	
	

	28
	轿顶连接件
	8
	件
	14#
	贯穿立柱定位

	29
	轿顶防脱装置
	4
	套
	
	L5

	30
	轿顶照明装置
	2
	套
	
	

	31
	轿顶锁定限位
	2
	套
	
	

	32
	轿顶立柱锁件
	4
	件
	
	锁件龙门架立柱

	33
	地坎托架加固
	4
	件
	
	安装设定

	34
	门板底部校正
	12
	件
	
	

	35
	门机限位装置
	4
	套
	
	

	36
	轿顶风扇
	1
	套
	
	同款或改款，现场设定

	37
	控制电源
	1
	套
	
	




二、合规性与验收标准
1.改造单位资质 ：必须由电梯制造单位或授权单位实施，全程接受安全监控和调试。
1.1需符合《电梯维护保养规则》《GB7588电梯制造与安装安全规范》等国家标准。
1.2要求使用原厂正品配件，相关配件统一提供证明。
2验收规范：改造完成后需通过专业机构验收，确保符合《特种设备安全法》及相关技术标准。
[bookmark: _GoBack]2.1维修后货梯需达到设计要求，运行平稳、层门开关灵活，无异常噪音。
2.2提供详细维修报告，包括更换部件清单、调试结果及安全检测记录。
2.3维修完成后需经甲方验收确认，合格后方可交付使用。
2.4电梯大修后由乙方负责办理特种设备登记证及监督检验的相关手续。
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