5吨货梯大修技术要求
1、 轿厢损坏，变形严重壁板的更换。
2、 重置风扇，轿顶照明节能以及井道照明联动功能。
3、 增加轿厢报警指示与报警装置。
4、 电梯反绳轮导向轮更换铸铁进口轴承款
5、 电梯轿顶反绳轮部件的防跳装置更换工厂专用件。
6、 电梯轿厢部分拆卸。
7、 校正门机与地坎撞击位置。
8、 门角变形，损坏位置的修复与增加加强筋。
9、 轿顶与轿底导靴安装位置进行底板加固，更换4套轿厢高强度货梯铸铁形导靴。
10、电梯控制系统更换工厂货梯定制配套门机系统。
11、增加厅外延迟功能，增加轿厢语音提示功能以及超延迟声光提示功能。
12、轿厢操纵箱以及按键的换新。
13、电梯外召系统以及延迟功能的设定。
14、电梯线路的铺设以及配套的相关辅助开关与检修功能设定。
15、电梯轨道的加固抗击金属疲劳
16、电梯主机波箱清洁与校正（启动抖动问题）
17、主机闸胶的更换
整体大修改造后，质量整改部分更换部分为期18个月质保。
所有配件均为电梯制造工厂提供配件，相关配件统一提供合格证等。

	序号
	配件名称
	数量
	单位
	规格型号
	备注

	1
	控制柜
	1
	柜
	适配现用品牌
	

	2
	编码器
	1
	套
	适配现用品牌
	1024款系列

	3
	机房线路
	1
	套
	适配现用品牌
	

	4
	电梯激励器
	2
	套
	适配现用品牌
	MONAKE -2.0

	5
	松闸装置
	1
	套
	适配现用品牌
	控制柜

	6
	制动电阻箱
	1
	套
	适配现用品牌
	热形管

	7
	轿顶检修箱
	1
	套
	适配现用品牌
	配套检修功能

	8
	轿顶照明
	2
	套
	适配现用品牌
	

	9
	地坑检修箱
	1
	套
	适配现用品牌
	带呼叫功能

	10
	地坑急停
	2
	套
	适配现用品牌
	

	11
	平层感应器
	4
	套
	适配现用品牌
	

	12
	报警器
	1
	套
	适配现用品牌
	

	13
	轿厢报警器
	1
	套
	适配现用品牌
	声光

	14
	操纵箱
	1
	套
	适配现用品牌
	带延迟关门功能

	15
	外召唤
	2
	套
	适配现用品牌
	带延迟关门功能

	16
	端站开关
	6
	套
	适配现用品牌
	1370

	17
	井道电缆
	1
	箱
	适配现用品牌
	

	18
	随行电梯
	1
	箱
	适配现用品牌
	带钢芯配套监控线

	19
	分支电缆
	1
	箱
	适配现用品牌
	

	20
	配套安装件
	1
	箱
	适配现用品牌
	整体固定安装件

	21
	轿厢壁板
	2
	件
	1.5mm
	304#不锈钢

	22
	轨道支架
	7
	圈
	L60
	

	23
	铸铁轮
	6
	套
	660MM
	

	24
	门机拆装修复
	1
	工程
	
	

	25
	制动闸胶
	2
	套
	配套主机
	

	26
	铸铁导靴
	4
	套
	加强款
	

	27
	轿顶卡位
	8
	套
	
	

	28
	轿顶连接件
	8
	件
	14#
	贯穿立柱定位

	29
	轿顶防脱装置
	4
	套
	
	L5

	30
	轿顶照明装置
	2
	套
	
	

	31
	轿顶锁定限位
	2
	套
	
	

	32
	轿顶立柱锁件
	4
	件
	
	锁件龙门架立柱

	33
	地坎托架加固
	4
	件
	
	安装设定

	34
	门板底部校正
	12
	件
	
	

	35
	门机限位装置
	4
	套
	
	

	36
	轿顶风扇
	1
	套
	
	同款或改款，现场设定

	37
	控制电源
	1
	套
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