附件：	堆积机技术要求

[bookmark: _GoBack] 1.配备各种安全保护装置(各有关部分护网护罩及安全杆等)。
2.堆积机中插滑块机构及气缸安装方式，确保其具备高耐用性和维修便捷性。
3.堆积机的各气动元件选用一线品牌，各气缸气动部件需保证通用性强的型号。
4.整机运转时，各气动执行动作应无明显撞击声，具有缓冲机构。
5.电气系统采用一线品牌PLC及变频器控制，点数采用激光点数器，准确率不低于99.8%。
6.主机触摸屏控制，具故障诊断功能。
7.技术参数：
	总功率
	3.5KW

	气压
	0.6MPA

	最高速度
	85000份/小时

	最小纸幅
	133*190MM

	最大纸幅
	320*450MM

	单份纸厚
	4-96页

	堆积高度
	450MM

	进纸台高度
	500-1100MM

	出书台高度
	870MM



